\begin{frame}[label=ablaufarten-handwagen-aufzug]
	\frametitle<1>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 1/4}
	\frametitle<2>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 2/4}
    \frametitle<3>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 3/4}
    \frametitle<4>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 4/4}
\begin{table}[H]
	\begin{tabular}{cp{8cm}ccc}\toprule
	\multirow{2}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{3}{c}{\textbf{Ablaufarten}} \\  \cmidrule(lr){3-5}
	 &   & M & B & A   	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
\only<1>{1 &  Auftrag und Zeichnung lesen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5} 
	2 &  Schruppmeißel in Support einspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5} 
	3 &  Reitstock heranfahren und festspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
	4 &  Mitlaufende Körnerspitze in Reitstock einsetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
	5 &  Mitnehmer in Planscheibe einsetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
	6 &  Drehzahl wählen, Vorschub einstellen, sonstige Vorbereitungsarbeiten an der Maschine  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
 	7 &  Werkstück mit Hebezeug von Paletten holen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
 }\only<2>{8 &  Werkstück zwischen Spitzen spannen, Drehherz anbringen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
  	9 &  Maschine einschalten, Meißel anstellen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
   	10 &  Schruppspan laufen lassen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
    11 &  Drehmeißel ausschalten  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
    12 &  Support zurücklaufen lassen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
   13 &  Schruppmeißel ab-, Schlichtmeißel einsetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
    14 &  Meißel ansetzen, Maschine einschalten  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
}\only<3>{15 &  Schlichtspan laufen lassen (Zerspanung muss laufend überwacht werden)  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	16 &  Drehmeißel absetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	17 &  Support zurücklaufen lassen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	18 &  Maschine ausschalten  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	19 &  Werkstück mit Rachenlehre auf Maß prüfen   & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	20 &  Drehherz abnehmen und Werkstück ausspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	21 &  Werkstück mit Hebezeug auf Palette ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
}\only<4>{22 &  Reitstock zurücksetzen und abspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	23 &  Körnerspitze ausbauen und ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	24 &  Mitnehmer von Planscheibe abnehmen und mit Drehherz ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
	25 &  Schlichtmeißel ausbauen und ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} \\ 	 \bottomrule
}
 	
%	2 &  Sicherheitsvorrichtung schließen &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
%	3 &  Stanzvorgang (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
%	4 &  Stanze zurückfahren (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
%	5 &  Sicherheitsvorrichtung öffnen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
%	6 &  Teil entnehmen und ablegen  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
%	7 &  heruntergefallene Stanzreste beseitigen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
	\end{tabular}
\end{table}

	\framequelle{\autocite[vgl.][38]{refa-mla2-1972}}

\end{frame}